**部分地图服务参数介绍**

1. **谷歌地图**

**切片原点**

(-20037508.342789199, 20037508.342789199)

**全图范围**

(-20037508.342789199,-20037508.342789199,20037508.342789199,20037508.342789199)

**地图投影**

WGS84 Web Mercator

**X轴正方向**

向右

**Y轴正方向**

向下

**显示级别**

0-17级

**比例尺集合**

(1.6901635716026553E-9,3.3803271432053105E-9,6.760654286410621E-9,1.3521308572821242E-8,2.7042617145642484E-8,5.408523429128497E-8, 1.0817046858256994E-7,2.1634093716513987E-7,4.3268187433027975E-7, 8.653637486605595E-7, 1.730727497321119E-6,3.461454994642238E-6, 6.922909989284476E-6,1.3845819978568952E-5,2.7691639957137904E-5,5.538327991427581E-5,1.1076655982855162E-4,2.2153311965710323E-4)

1. **搜搜地图**

**切片原点**

(-20037508.342789244, 20037508.342789091)

**全图范围**

(-20037508.342789244, -20037508.34278914, 20037508.342789244, 20037508.342789091)

**地图投影**

WGS84 Web Mercator

**X轴正方向**

向右

**Y轴正方向**

向上

**显示级别**

4-18级

**比例尺集合**

(2.7042617145642484E-8, 5.408523429128497E-8, 1.0817046858256994E-7, 2.1634093716513987E-7, 4.3268187433027975E-7, 8.653637486605595E-7, 1.730727497321119E-6, 3.461454994642238E-6, 6.922909989284476E-6, 1.3845819978568952E-5, 2.7691639957137904E-5,5.538327991427581E-5, 1.1076655982855162E-4, 2.2153311965710323E-4, 4.4306623931420646E-4)

1. **天地图**

**切片原点**

(-180,90)

**全图范围**

(-180,-90,180,90)

**地图投影**

China Geodetic Coordinate System 2000

**X轴正方向**

向右

**Y轴正方向**

向下

**显示级别**

1-18级

**比例尺集合**

(3.3803271432053105E-9, 6.760654286410621E-9, 1.3521308572821242E-8,

2.7042617145642484E-8, 5.408523429128497E-8, 1.0817046858256994E-7,

2.1634093716513987E-7, 4.3268187433027975E-7, 8.653637486605595E-7,

1.730727497321119E-6, 3.461454994642238E-6, 6.922909989284476E-6,

1.3845819978568952E-5, 2.7691639957137904E-5, 5.538327991427581E-5,

1.1076655982855162E-4, 2.2153311965710323E-4, 4.4306623931420646E-4)